{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,12],[2,3,2,6],[3,3,3,6],[4,3,4,6],[5,3,5,6],[6,3,6,6],[7,3,7,6],[8,3,8,6],[9,3,9,6],[10,3,10,6],[11,3,11,6],[12,0,12,1],[12,3,12,6],[13,0,13,6]]}
["一卡通智能化出入库系统采购清单"]
["两套一卡通模块"]
["序号","设备名称","型号","设备参数",{"$nulls":3},"厂商","数量","单位","成本单价","成本总价","备注"]
[1,"枪型摄像机","含支架","传感器类型：通道1：1/1.8英寸CMOS;通道2：1/2.8英寸CMOS；\n像素：通道1：400万;通道2：200万；\n最大分辨率：通道1：2688×1520通道2：1920×1080；\n最低照度：0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；\n最大补光距离：100m（红外监控距离）60m（暖光监控距离）30m（人脸检测距离）；\n镜头类型：通道1：电动变焦;通道2：定焦；\n镜头焦距：通道1：8~32mm通道2：3.6mm；\n通用行为分析：物品遗留;物品搬移；\n周界防范：绊线入侵;区域入侵;快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）;徘徊检测;人员聚集;停车检测；人脸检测：支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强，支持人脸曝光;支持人脸属性提取，支持6种属性5种表情：性别，年龄，眼镜，表情（生气，平静，高兴，悲伤，吃惊），口罩，胡子;支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照;支持实时抓拍;支持优选抓拍;支持质量优先三种抓拍策略;支持优选时长可设；人脸识别：支持人脸检测和人体检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸和人体抓图;支持人像增强,支持人脸曝光;支持人脸和人体属性提取,人脸支持6种属性（性别,年龄,表情,眼镜,口罩,胡子）,人体支持8种属性（性别,上装,下装,上装颜色,下装颜色,包,帽子,雨伞）;支持人脸抠图区域可设:人脸, 单寸照,自定义;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设；人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表;支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表;支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.264：支持;H.265：支持；宽动态：通道1：120dB通道2：支持；内置MIC：支持；内置扬声器：支持；报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;人脸检测;人像检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;；接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）; CGI;GB/T28181;GA/T1400;乐橙;GB/35114A；最大Micro SD卡：256 GB；RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式：DC12V/AC24V/POE；防护等级：IP67",{"$nulls":4},4,"件"]
[2,"监控立杆","4米","用于安装摄像机，含支架等，防锈处理，采用膨胀螺栓固定于地面",{"$nulls":4},4,"件"]
[3,"IC卡读卡器",null,"1、通讯距离0-25mm；\n2、工作频率：13.56MHz 协议标准 ISO 14443 TypeA；\n3、支持USB热插拔；\n4、USB全速（12Mbps）；\n5、符合CE、FCC、RoHS认证；\n6、工作电压：5V；工作温度：0°C至50°C　　。",{"$nulls":4},2,"件"]
[4,"IC卡",null,"S50，M1卡，飞利浦芯片，存储容量:　8Kbit，工作频率：13.56MHZ；IC卡版面依据根据山东省粮食局要求进行设计后印制",{"$nulls":4},100,"张"]
[5,"身份证读卡器",null,"1、采用国际上ISO 14443 TYPE B 非接触IC卡阅读技术；\n2、符合GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》标准；\n3、工作频率：13.56MHz±7kHz；\n4、读卡距离：0-50mm；\n5、阅读时间：＜1S；\n6、平均无故障工作时间≥5000小时；\n7、产品电源：USB 5V供电。",{"$nulls":4},2,"件"]
[6,"控制柜",null,"1、不锈钢304材质，壁厚不小于1.2mm；\n2、内含导轨式交换机；\n3、内含空气开关、接线端子等元器件。",{"$nulls":4},2,"件"]
[7,"计算机",null,"CPU：不低于I5十代；\n内存：8GB；\n硬盘：1T；\n显示器：不小于19.5吋；\n系统：win10系统",{"$nulls":4},2,"台"]
[8,"收纳库系统",null,"满足国家粮食和物资储备局2022年4月最新颁发的《粮食购销领域监管信息化规范》，\n数据可跟《山东省粮食流通管理云平台》完全对接，包含：\n智能粮库出入库管理系统    ",{"$nulls":4},2,"套",null,null," "]
[9,"数据库",null,"省平台接口，可实现单位基础数据、库存数量等信息与省级粮食流通管理平台数据互联互通",{"$nulls":4},2,"套"]
["小计",null,null,"1、所需软硬件均需国产品牌。2、报价为全费用综合单价，含安装、调试、平台对接、设备配套设施等费用。"]